Réinitialisation de la durée de vie du Kit PF – Fuser – Laser BROTHER HLL5100 / 5200
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1. [image: ]Eteindre l’imprimante 
2. Pressez et Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC

3. Quand l’imprimante se rallume restez appuyé sur jusque « maintenance » apparaîtCette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC

4. Relachez Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC

5. Mode maintenance = flèches haut ou bas pour afficher « Maintenance 88 »
6. En utilisant la flèche du bas vous pouvez naviguer dans la boite de dialogue de réinitialisation du RESET : OPC- KIT PF – KIT PF 1/2/3/4/5.. – FOUR – LASER
7. Pour réinitialiser appuyez surCette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC

8. Pour quitter, avec les flèches pour arriver à « Maintenance 99 »Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC
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