Veuillez trouver ci-dessous la procédure de réinitialisation du toner TN2420.

Pour continuer à utiliser l’imprimante sans interruption, il est recommandé d’activer le mode « continuer » sur les modèles Brother MFC et DCP. Voici les étapes à suivre pour réinitialiser les toners TN2410 et TN2420

DCP-L2510d / DCP-L2530dw / DCP-L2537dw / DCP-L2550dn – MFC-L2710dn / MFC-L2710dw
– Appuyez sur la touche « Menu »
[bookmark: _Hlk192073587]– Appuyez sur la flèche haut ou bas jusqu’à atteindre le menu « Param. Général » et valider avec « OK »
– Appuyez sur la flèche haut ou bas jusqu’à atteindre le menu « Remplacer toner » et valider par « OK »
– Appuyez sur la flèche haut ou bas jusqu’à atteindre le menu « Continuer » et valider pas « OK »
– Appuyer sur la touche « Arrêt / Sortie »
MFC-L2730dw / MFC-L2750dw
– Appuyez sur l’icône avec une clef à molette et tournevis
– Appuyez sur « Param. » puis « Ts paramètres » ensuite « Param. Général » et enfin « Remplacer Toner »
– Sélectionnez « Continuer » et valider
– Appuyez sur le bouton de la maison pour revenir au menu principal
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