Veuillez trouver ci-dessous la procédure de réinitialisation du toner TN2320.


MFC-L2720DW MFC-L2740DW
– Ouvrir le capot avant.
– Rester appuyé sur la touche # jusqu’à l’apparition d’un menu sur l’écran de l’imprimante.
– Appuyer sur la flèche bas puis sur TNR-STR-A ou TNR-STR-B ou TNR-HC
– Appuyer sur « OK ».
– Refermer le capot avant. 
HL-L2340
– Éteindre l’imprimante.
– Appuyer sur la touche Go et la garder enfoncer.
– Appuyer sur la touche pour allumer l’imprimante.
– Garder ces deux touches enfoncées pendant 3 secondes.
– Un message apparait à l’écran.
– Appuyer 9 fois sur la touche Go
– Faire une courte pause (un voyant va s’allumer une fois)
– Appuyer 5 fois sur la touche Go
– Refermer le capot avant.
HL-L2360 HL-L2365DW
– Ouvrir le capot avant.
– Appuyer 7 fois sur la touche Go
– Refermer le capot avant.
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