Veuillez trouver ci-dessous la procédure de réinitialisation du toner TN2220.

HL-2240 HL-2250 HL-2270
– Ouvrir le capot avant.
– Éteindre l’imprimante
– Appuyez et maintenir le bouton « Go » tout en rallumant l’imprimante.
– Toutes les diodes lumineuses doivent s’allumer.
– Relâcher le bouton « Go ».
– Appuyer de nouveau sur le bouton « Go » 2 fois.
– Faire une petite pause et appuyer de nouveau sur le bouton « Go » 7 fois.
– La diode lumineuse « Toner » doit s’éteindre et celle pour le papier doit s’allumer ou clignoter.
– Refermer le capot avant (la diode lumineuse « Ready » doit être la seule allumée désormais).
DCP-7060 DCP-7065 DCP-7070
– Ouvrir le capot avant.
– Appuyer sur la touche « Effacer ».
– Appuyer sur « Marche » puis sur la flèche du bas « ▼ ».
– Appuyer sur « OK ».
– Refermer le capot avant.
[image: ]MFC-7360 MFC-7460
– Ouvrir le capot avant.
– Appuyer sur la touche « Efface/Retour ».
– « Remplacer Tambour » apparaît, ne pas tenir compte de ce message.
– Saisir sur le clavier « *00 ».
– Appuyer sur « OK ».
– Refermer le capot avant.
MFC-7860
– Ouvrir le capot avant.
– Appuyer sur la touche « Options ».
– Saisir sur le clavier « *00 ».
– Refermer le capot avant.
FAX-2845
– Ouvrir le capot avant.
– Appuyer sur la touche « Options ».
– Saisir sur le clavier « *00 ».
– Refermer le capot avant.
FAX-2940
– Ouvrir le capot avant.
– Appuyer sur la touche « Efface / Retour ».
– « Remplacer Tambour » apparaît, ne pas tenir compte de ce message.
– Saisir sur le clavier « *00 ».
– Refermer le capot avant.


image1.png




