Toner TN241BK et TN245C/M/Y
Si votre imprimante ne veut plus remettre les Toners à 100%
Pour BROTHER DCP-9015, DCP-9020, MFC-9130, MFC-9140, MFC-9330, MFC-9340 :
· Si un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD, appuyer sur "cancel" (X) pour afficher le menu principal. 
· Appuyer sur le bouton "Fax" ou "copy" pour rendre le clavier numérique accessible. Mémoriser l'emplacement du bouton "Asterisk" sur le clavier. 
· Appuyer le bouton "home" pour retourner au menu d'accueil. 
· Ouvrir le capot avant. 
· Avec le capot avant ouvert, presser le bouton "asterisk" pendant environ 5 secondes. (le clavier numérique ne s'allume pas durant cette étape. C'est pourquoi il est important de mémoriser le bouton "asterisk" à l'étape 2.)
· Le menu de réinitialisation apparaît. 
· Naviguer dans le menu pour sélectionner le toner à réinitialiser. 
· [image: ][image: ]L'écran LCD affichera "accepter" lorsque la réinitialisation est terminée. 
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