réinitialisation de la durée de vie de l'unité de fusion BROTHER MFC-L8400 / DCP-L8450 / MFC-L8600 / MFC-L8650 / MFC-L8850 / MFC-L9550
LR-2242001 / LY-7902001

Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affichant le numéro de série avec 4 cases s'affiche. 
Maintenez l'espace vide (dernier rectangle) en bas de l'écran LCD jusqu'à ce que la grille des chiffres s'affiche sur l'écran LCD. 
Appuyez sur les touches *, 2, 8, 6, 4 sur le panneau dans l'ordre. L'écran affichera « Maintenance» ? et passez en mode maintenance
Une fois en mode Maintenance , appuyez sur 88 . " Reset-Fuser Unit" ? sera affiché sur l'écran LCD. 
Appuyez sur la touche SET sur l'écran tactile, et " Reset-Fuser unit Ok ?" sera affiché. 
Appuyez sur la touche SET de l'écran tactile pour réinitialiser le compteur de l'unité de fusion. 
Appuyez sur la touche Arrêt de l'écran tactile. Appuyez sur 99 pour quitter le mode maintenance 
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