Réinitialisation pour Imprimante BROTHER MFC-9460/9465/9970
DCP-9055

Etape 1 : Ouvrir le Capot avant.
Etape 2 : Appuyez sur 3 & 9 en même temps.
Etape 3 : Sélectionnez l’élément que vous souhaitez réinitialiser et appuyez sur OK
Tambour
Unité de transfert
Kit PF MP
Kit PF 1
Kit PF 2
Fuser
Etape 3 : Quittez le menu
