
• Eteignez l'imprimante. 
• Retirez le toner usagé et nettoyez les contacts sur la droite (voir photo). 
• Nettoyez les contacts à l'intérieur de l'imprimante du côté droit (voir photo).
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