Réinitialisation de la durée de vie du Kit PF – Fuser – Laser BROTHER HL-L8260cdw
D00LF5001 – LU4979001 – D00C55001 – D009ML001
1. Appuyez sur »OK » ensuite « GO » et ensuite sur la flèche « + » jusque « Maintenance » apparaît.
2. Vous êtes en mode maintenance, appuyez sur la flèche « + » pour arriver à « 88 »
3 Ensuite « OK »
[image: ]En utilisant les flèches du bas ou du haut vous pouvez naviguer dans la boite de dialogue de réinitialisation du Reset LUPS / Reset PF KIT MP – Reset KIT T5 – T4 – T3 – T2 – T1 / Reset four Unit / Laser UNIT
Pour réinitialiser appuyez sur « OK » 
Pour quitter appuyer sur « OK » et avec la flèche affichez « 99 » pour quitter le mode maintenance.
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