Réinitialisation TONER TN-325

Réinitialisation de la Série d'imprimantes DCP / MFC
Imprimantes DCP-9055CDN, MFC-9460CDN , MFC-9465CDN et MFC-9970CDW:
1- Ouvrez le capot avant.
2- L'affichage devrait indiquer "Cover Open".
3- Appuyez sur le bouton "Effacer".
4- "Reset Menu" apparaît sur l'écran LCD. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la cartouche de toner à réinitialiser :
· TN-310 BK, C, M, Y (rendement standard) Toner
- K.TNR-STD - Noir
- C.TNR-STD - Cyan
- M.TNR-STD - Magenta
- Y.TNR-STD – Jaune
· Toner TN-325BK, C, M, Y (rendement élevé)
- K.TNR-HC - Noir
- C.TNR-HC - Cyan
- M.TNR-HC - Magenta
- Y.TNR-HC - Jaune
5- Après avoir sélectionné la cartouche de toner appropriée, appuyez sur OK.
6- Appuyez sur "1" pour réinitialiser et l'affichage montrera Accepté.
7- Appuyez sur le bouton Stop / Exit.
8- Fermez le capot avant et l'opération est maintenant terminée.

