Réinitialisation TONER TN-326 

Réinitialisation de l'imprimantes MFC-L8650CDW
1- Appuyez sur le dessin en haut à gauche du « FAX ».
2- Le clavier numérique s’affiche à droite et retenez ou se trouve l’étoile (*)
3- Appuyez sur la flèche de retour pour revenir à l’écran normal
4- ouvrez le capot avant
5- L'affichage devrait indiquer "Cover Open".
6- Restez appuyé sur l’étoile jusque « Reset menu » apparait
4- "Reset Menu" apparaît sur l'écran LCD. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la cartouche de toner à réinitialiser :
· STD = standard (petite capacité) c’est la cartouche TN321
- K.TNR-STD – Noir 
- C.TNR-STD - Cyan
- M.TNR-STD - Magenta
- Y.TNR-STD – Jaune
· HC (rendement élevé) c’est pour la cartouche TN326
- K.TNR-HC - Noir
- C.TNR-HC - Cyan
- M.TNR-HC - Magenta
- Y.TNR-HC - Jaune
5- Après avoir sélectionné la cartouche de toner appropriée, appuyez sur yes
6-Pour quitter appuyez sur la maison.
7- Fermez le capot avant et l'opération est maintenant terminée.

