Retirer les 2 fils du four à la platine LV0890001

ATTENTION, procédez comme suis pour le retrait des 2 fils du four connectés à la platine pour le pas endommager celle-ci :

1ère étape : enlever le cache plastique de gauche pour déconnecter les broches Blanche et Rouge sur la platine. 
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2ième étape : Retirez les 2 x 2 fils à la vertical comme suis (si non vous risquez de dessouder les connectiques Blanc et Rouge sur cette platine pour éviter d’avoir le code 05)
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3ième étape : Après avoir installé le nouveau four connectez les fils à la platine et faites un pont vers la droite 
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