Veuillez trouver ci-dessous la procédure de réinitialisation du toner TN2420

Pour HL-L2310 / 2350 / 2370 / 2375.

· Eteindre l’imprimante
· Ouvrir le capot avant
· Appuyez sur la touche « BACK » ET « GO » en même temps puis relâcher de suite puis restez appuyé sur « BACK » pendant 3 à 5 secondes
· Un menu caché s’affiche sur l’écran « TNR-STR » « TNR-STB » « TNR-HC »
· Avec la flèche du haut ou du bas choisissez le « TNR » adèquate
· Appuyez sur « OK »
· Refermez le capot avant.
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